Návod k obsluze

Kotoučová řezačka 5 v 1

DSB TM-20

Návod pro kotoučovou řezačku 5 v 1

Seznam funkčních prvků:

1) Pracovní stůl

2) Vodící lišta

3) Přídavný stolek

4) Skládací kryt

5) Řezná hlava

6) Přítlačná lišta

7) Kryt

8) Otočné břity

9) Řezná podložka

10) Kryt odpadního šuplíku

11) Tlačítko zaoblovače rohů

**Upozornění:**

1. Součástí řezačky je ostrý nůž, nedotýkejte se jeho řezné hrany
2. Řezačka by měla být obsluhována dospělým nebo za jeho asistence
3. Abyste nedošlo k poškození nože, neřežte materiály jako kovové fólie, fólie obsahující sklo mimo PE(PP,PVC). Používejte pouze pro řezání papíru.
4. Nepřesahujte řeznou kapacitu
5. Pokud skládací kryt nechrání řeznou hlavu, může dojít k poškození řezačky. Otočné břity je potřeba správně nastavit.

**Obsluha:**

Obsluha rotačních řezných koleček(obr. 1)

1. Řezačku umístěte na stabilní, plochou podložku jako je stůl či pracovní plocha.
2. Přitlačte řeznou hlavici k vodící liště a přemístěte ji do výchozí polohy
3. Přiložte materiál k ořezu na vyznačené místo pod přítlačnou lištu a během ořezávání jej přidržujte rukou. Pro správné zarovnání mohou být použity mřížkové vzory
4. Stlačte druhou rukou řeznou hlavu a posuňte směrem k sobě pro provedení řezu.
5. Vždy provádějte řez pouze z výchozí pozice řezné hlavy a při jejím vracení do této pozice nic neřežte.

**Změna druhu řezu**

Multifunkční otáčecí řezná hlava je schopna čtyř druhů řezu: rovný, rýha, perforace a vlnka

Druh řezu lze měnit podle potřeby.

**Jak vybrat druh řezu (obr. 2 a 3)**

1. Přesuňte řeznou hlavu na konec vodící lišty

1. Otevřete kryt
2. Otočte otočné břity po směru hodinových ručiček do požadované polohy.
3. Zavřete kryt

**Jak použít přídavný stolek**

Pokud je velikost materiálu k řezu větší, než pravítko na pracovním stole, můžete použít přídavný stolek, který je umístěn pod pracovním stolem. Můžete tak použít řezačku k řezu papíru A4 v obou směrech. Vertikálním i horizontálním.

Otevřete přídavný stolek jako na obr. 4

**Řezná podložka**

Řezná podložka má dvě řezné polohy na každé straně ( obr. 5) Pokud řezačka neřeže čistým řezem, otočte řeznou podložku pro získání nového povrchu. Jakmile již byla podložka použita na všech stranách, vyměňte ji za novou.

**Výměna řezné podložky**

1. Přesuňte řeznou hlavu na konec vodící lišty
2. Vyjměte řeznou podložku jedním prstem z drážky umístěné dále od řezné hlavy.
3. Umístěte novou řeznou podložku na určené místo

**Výměna řezné hlavy (obr. 7)**

Pokud je poškozeno řezné kolečko či je jeho břit tupý, je potřeba vyměnit řeznou hlavu.

1. Vytáhněte kryt z drážek
2. Vytáhněte vodící lištu
3. Vyměňte řeznou hlavu

**Obsluha zaoblovače rohů**

1. Vložte materiál určený k ořezu do zaoblovače rohů jako na obr.8 a stlačte tlačítko k zaoblení rohu.
2. Vyprázdnění odpadního koše (obr. 9)

Otevřete kryt odpadního šuplíku a poté jej vyčistěte.

1. **Doplňky**

Řezná podložka - 1 kus

Náhradní řezná podložka je umístěna na spodní straně pracovního stolu (obr. 10)

1. **Technické informace**

**Maximální řezná kapacita**

rovný řez – 5 listů

rýha – 3

vlnka -3

perforace – 3

zaoblovač rohů – 1

Délka řezu 320 mm

Rozměry D 460mm x Š 22mm x V 90mm

Váha 0.94 kg